Приложение № 1 к информационной карте

Капитальный ремонт мягкой кровли вспомогательного пролета с заменой ливневой канализации электросталеплавильного цеха № 3.

Состав работ:

- демонтаж труб ливневой канализации Ф=108мм – 250 м.

- монтаж труб ливневой канализации Ф=108мм – 250 м.

- демонтаж труб ливневой канализации Ф=200мм – 250 м.

- монтаж труб ливневой канализации Ф=200мм – 250 м.

- демонтаж сливных воронок ливневой канализации – 24 шт.

- монтаж сливных воронок ливневой канализации – 24 шт.

- устройство козырьков к стене – 100 кв.м.

- окраска металлических поверхностей – 100 кв.м.

- демонтаж остекления фрамуг – 250 кв.м.

- монтаж поликарбоната (не менее 4 мм) на фрамуги – 250 кв.м.

- подготовка кровли к настилу мембраны (очистка от мусора)

- устройство мягкой кровли, материал ПВХ мембрана – 3000 кв.м.

- ремонт существующих примыканий к парапетам, стенам – 150 кв.м.