Приложение № 1 к информационной карте

Ремонт мягкой кровли основного пролета молотового цеха в осях 1-36 пролетов А-Б, Б-В, В-Г, Г-Д с восстановлением разрушенных участков наружных стен, карнизов.

Состав работ:

- ремонт карнизов, стен в осях В-Г, Д кирпичом – 31 куб.м.

- изготовление и установка металлического козырька – 30 м.

- изготовление, установка опорной конструкции – 30 м.

- очистка сливных воронок с последующим проведением герметизации – 10 шт.

- установка, изготовление отливов из оцинкованной стали толщиной 8 мм – 112 м.

- ремонт примыканий кровли к стенам, парапетам бикростом – 100 кв.м.

- изготовление и установка примыканий из металлического листа толщиной 1,5 мм

- штукатурка стен, карнизов с армированием штукатурного слоя толщиной до 25 мм по осям В, Г – 22куб.м.

- окраска установленных металлических конструкций

- монтаж поликарбоната толщиной 6 мм по существующим оконным переплетам – 1240 кв.м.

- подготовка кровли (очистка от мусора)

- ремонт(замена) цементно-песчаной стяжки – 600 кв.м.

- замена мягкой кровли в два слоя бикростом – 1450 кв.м.

- замена мягкой кровли в один слой бикростом (встроенные и пристроенные помещения) – 750 кв.м.