Приложение № 2 к информационной карте

Ремонт металлической кровли несущего каркаса крыши здания ПКО, а также восстановление деревянных элементов.

Состав работ:

- ремонт кирпичной кладки отдельных мест под мауэрлатом – 2,5 куб.м.

- замена отдельных участков мауэрлата – 12 пог.м.

- удлинение опорной части стропильных ног с установкой в проектное положение – 5 шт.

- замена пробитых участков кровельного покрытия, карниза, ендовы – 36 кв.м.

- ремонт (обжим) фальцев отдельных мест кровельного покрытия – 25 пог.м.

- проклейка швов металлической кровли герлентом класса А – 50 пог.м.

- ремонт (остекление) створок слуховых окон – 5 шт.

- восстановительный ремонт боровов вентиляции (оштукатуривание) – 12 кв.м.

- прочистка отдельных вертикальных каналов вентиляции по 5 м – 2 шт.

- окраска металлической кровли – 230 кв.м.

- смена обрешетки из досок – толщиной 30 мм – 12 кв.м.