Приложение № 3 к информационной карте

Капитальный ремонт мягкой кровли гаража (корпус № 2) транспортного цеха.

Состав работ:

- демонтаж старой мягкой кровли и очистка крыши – 630 кв.м.

- проверка бетонных перекрытий на наличие дефектов и при необходимости их ремонт – 630 кв.м.

- ремонт бетонной стяжки – 630 кв.м.

- устройство мягкой кровли из ПВХ мембраны – 630 кв.м.

- устройство примыканий – 28 м.п.

- устройство прижимных планок – 28 м.п.

- устройство парапетной крышки – 28 м.п.