Приложение № 4 к информационной карте

Ремонт мягкой кровли подстанции № 27 турбокомпрессорной станции № 1 паросилового цеха.

Состав работ:

- демонтаж кровельных покрытий из рулонных материалов (2-3 слоя) с основной крыши, парапетов и вентиляционного канала – 500 кв.м.

- покрытие оснований из бетона или раствора под кровельный ковер праймером битумным – 500 кв.м.

- устройство мягкой кровли (бикрост) в два слоя на основной крыше – 288 кв.м.

- устройство мягкой кровли (бикрост) в два слоя на вентиляционном канале – 139 кв.м.

- устройство мягкой кровли (бикрост) в два слоя на парапетах – 18 кв.м.

- устройство примыканий из бикроста к стене здания высотой до 400м – 28 кв.м.

- устройство примыканий из бикроста к вентиляционному каналу высотой до 400м – 27 кв.м.