Приложение № 5 к информационной карте

Капитальный ремонт кровли и здания турбокомпрессорной станции № 1 паросилового цеха.

Состав работ:

- ремонт поверхности стен в один кирпич и устройство карниза – 8 куб.м.

- ремонт (затирка) цементным раствором частично разрушенной кирпичной кладки толщиной до 20 мм – 250 кв.м.

- затирка межпанельных швов – 90 м.п.

- окраска кремнеорганической краской по подготовленной поверхности с земли и лесов за два раза стен, карниза и козырька – 350 кв.м.

- демонтаж покрытий кровли из рулонных материалов – 560 кв.м.

- демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной до 20 мм – 560 кв.м.

- устройство козырька водоотлива металлического толщиной 1,5 мм – 33 кв.м.

- устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм – 560 кв.м.

- огрунтовка оснований из бетона или раствора под кровельный ковер готовой эмульсией битумной – 560 кв.м.

- ремонт парапета выравнивающей цементно-песчаной стяжкой толщиной 20 мм – 38 кв.м.

- покрытие парапета листом оцинкованным 0,8-1,0 мм - 45 кв.м.

- устройство примыканий из мембраны ПВХ к стенам и парапетам высотой до 500 мм – 25 кв.м.

- устройство кровель плоских из мембраны ПВХ – 560 кв.м.

Камеры всаса № 1-11

- демонтаж покрытий кровель из рулонных материалов 2-3 слоя – 580 кв.м.

- устройство козырька водоотлива металлического толщиной 1,5 мм – 90 кв.м.

- устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм – 580 кв.м.

- огрунтовка оснований из бетона или раствора под кровельный ковер готовой эмульсией битумной – 580 кв.м.

- устройство кровель плоских из мембраны ПВХ – 580 кв.м.

- окраска кремнеорганической краской по подготовленной поверхности с земли и лесов за два раза стен, карниза и козырька – 250 кв.м.

- ремонт остекления здания и фонарей – 60 кв.м.

- ремонт металлоконструкций – 0,2 т.

- ремонт штукатурки поверхностей внутри здания цементным раствором до 10 мм (потолок) – 230 кв.м.

- ремонт штукатурки поверхностей внутри здания цементным раствором до 10 мм (потолок) – 730 кв.м.

- огрунтовка поверхностей внутри здания в два слоя – 960 кв.м.

- побелка известковым раствором в два слоя (стены) – 200 кв.м.

- побелка известковым раствором в два слоя (потолок) – 230 кв.м.

- покраска поверхностей водоэмульсионной краской в два слоя – 530 кв.м.

- покраска панелей краской ПФ (зеленая) – 120 кв.м.