**Приложение к информационной карте**

объем работ (с поставкой необходимых материалов и запчастей) для проведения текущего ремонта газовой водогрейной котельной ТКЦ

1. Демонтаж/монтаж теплоизоляции крышки котла (блок теплоизоляции овальный 1шт., мат теплоизоляционный 1шт., шнур трубчатый стекловолокно 1шт., шнур уплотнительный 1шт.)
2. Очистка турбулизаторов в количестве 70шт., теплообменной поверхности, сборника уходящих газов и дымохода
3. Проверка герметичности всех уплотнений и уплотнительных шнуров дымохода
4. Регулировка горелки «RIELL RS 250/M MZ» на всех режимах работы (с заменой автомата горения горелки 1шт., электрода ионизации 1шт., электрода розжига 1шт.)
5. Проверка правильности работы предохранительных устройств (предохранительного клапана, ограничителя уровня воды, ограничителя давления)
6. Проверка состояния расширительного бака и давления в установке
7. Ввод в эксплуатацию установки ХВО
8. Промывка пластинчатых теплообменников 2шт.