**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) Заболотских Александр Сергеевич-начальник ремонтной службы ЭСПЦ № 2, телефон 8-951-46-56-132, адрес электронной почты aszab@zmk.ru.Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник сметно-договорного отдела, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru |
| 2. | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ. | 1. **1. Договор подряда на выполнение комплекса работ по устранению дефектов ме металлоконструкций сталеразливочных ковшей.**

Состав работ:**Ковш № 6**- демонтаж ребер жесткости с зачисткой старых сварочных швов с применением газовой (керосиновой ) резки – 19 200мм- изготовление ребер жесткости из листа г/к S-25мм, ст3сп, ГОСТ 14637-89 с применением газовой (керосиновой) резки – 0,4т- монтаж (сборка) ребер жесткости с применением электродуговой (ручной) сварки Т3-16 – 20 000мм- демонтаж блоков цапф с последующей зачисткой под монтаж новых блоков цапф с применением газовой (керосиновой) резки – 3 400мм- монтаж (сборка) блоков цапф с применением электродуговой (ручной) сварки Т1-16 – 4 000мм- разделка сварочных швов с применением газовой (керосиновой) резки крепления кантующей серьги Н1-16 – 1 600мм- рентгенография всех сварных швов**Ковш № 7**- демонтаж ребер жесткости с зачисткой старых сварочных швов с применением газовой (керосиновой ) резки – 19 200мм- изготовление ребер жесткости из листа г/к S-25мм, ст3сп, ГОСТ 14637-89 с применением газовой (керосиновой) резки – 0,4т- монтаж (сборка) ребер жесткости с применением электродуговой (ручной) сварки Т3-16 – 20 000мм- демонтаж блоков цапф с последующей зачисткой под монтаж новых блоков цапф с применением газовой (керосиновой) резки – 3 400мм- монтаж (сборка) блоков цапф с применением электродуговой (ручной) сварки Т1-16 – 4 000мм- демонтаж обечайки (нижний пояс) с применением газовой (керосиновой) резки S-16мм, ст3сп5 ГОСТ 14637-89 – 6 500мм- изготовление обечайки (нижний пояс) с применением газовой (керосиновой) резки 6550х1200мм из листа ст3сп5 гост 14637-89 S-16мм- монтаж обечайки (нижний пояс) с применением электродуговой (ручной) сварки Т3-16 – 6 600мм- рентгенография всех сварных швов**Ковш № 8**- демонтаж ребер жесткости с зачисткой старых сварочных швов с применением газовой (керосиновой ) резки – 19 200мм- изготовление ребер жесткости из листа г/к S-25мм, ст3сп, ГОСТ 14637-89 с применением газовой (керосиновой) резки – 0,4т- монтаж (сборка) ребер жесткости с применением электродуговой (ручной) сварки Т3-16 – 20 000мм- демонтаж блоков цапф с последующей зачисткой под монтаж новых блоков цапф с применением газовой (керосиновой) резки – 3 400мм- монтаж (сборка) блоков цапф с применением электродуговой (ручной) сварки Т1-16 – 4 000мм- демонтаж днища ковша с применением газовой (керосиновой) резки S-30мм, ст3сп ГОСТ 14637-89 – 6 600мм- изготовление днища ковша с применением газовой (керосиновой) резки D-2100мм, S-30мм, ст3сп ГОСТ 14637-89 - изготовление ребер жесткости из листа г/к S-25мм, ст3сп, ГОСТ 14637-89 с применением газовой (керосиновой) резки – 0,2т- демонтаж обечайки (нижний пояс) с применением газовой (керосиновой) резки S-16мм, ст3сп5 ГОСТ 14637-89 – 6 500мм- изготовление обечайки (нижний пояс) с применением газовой (керосиновой) резки 6550х1200мм из листа ст3сп5 гост 14637-89 S-16мм- монтаж обечайки (нижний пояс) с применением электродуговой (ручной) сварки Т3-16 – 6 600мм- монтаж днища ковша с применением электродуговой (ручной) сварки Т3-16– 4000мм- рентгенография всех сварных швовМатериалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика.Работы выполняются на промышленной площадке заказчика.Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии договоров ГПХ (гражданско-правового характера) между физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда.   |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст.Срок выполнения работ до марта 2022г. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 19 ноября 2021г.Время окончания приема предложений-8.00 часов 29 ноября 2021г.Дата обобщения предложений-30 ноября 2021г.Дата подведения предварительных итогов-01 декабря 2021г.Дата подведения окончательных итогов-08 декабря 2021г.Дата составления протокола-08 декабря 2021г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 08 декабря 2021г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик размещает свои складские помещения на территории проведения работ- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений.- подрядчик должен иметь разрешение на проведение ремонтно-восстановительных работ транспортирующей тары для расплавленного металла |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты- гарантийный срок |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы- свидетельство о членстве в СРО на соответствующие настоящей информационной карте виды работ- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |