Приложение № 2 к информационной карте

Ремонт мягкой кровли машзала № 2 прокатного цеха № 3.

Состав работ:

- очистка поверхности кровли от пыли и грязи – 1782 кв.м.

- устройство мягкой кровли кровельным материалом ПВХ-мембрана – 1782 кв.м.

- уборка и вывоз строительного мусора – 5 куб.м.